主要参数及要求
	序号
	名称
	数量单位
	主要技术参数

	1
	车顶无人机机巢系统测试加工服务
	1项
	1.包含车载车顶无人机作业平台定位打孔、固定加固及电焊、减震结构校准、水平度调试、行车防震适配调试；解决车辆颠簸、震动干扰问题，保障无人机静置、起降稳定性，含全套安装辅材、校准、复测服务。提供焊工操作证书（投标时无须提供材料，成交后签订合同前递交至招标人处核验并提供加盖成交供应商公章的复印件）
2.完成车顶防护框架对位安装、间隙校准、风阻适配调试、紧固防松调试；适配户外风雨、扬尘作业环境，调试设备防护适配性，确保不影响无人机起降作业，全程精度调试、安全校验。
3.针对车载全车供电系统做无人机专属供电适配，调试智能充放电参数、稳压阈值、过压欠压保护参数；完成行车充电、驻车供电模式切换调试，杜绝供电波动、充电异常问题。
4.结合车身倾角、震动传感数据，调试无人机起降安全逻辑；设置车身姿态超标预警、禁止起降保护机制，完成多场景模拟测试、安全阈值校准，保障车顶作业安全。质保售后服务时间为期5年。

	2
	全车供电线路规整与隐蔽布线服务调试
	1项
	[bookmark: _GoBack]针对车内所有设备供电线路进行整体规整、分路布线、绝缘防护、防干扰屏蔽处理；区分强电弱电分区，调试线路负载平衡，杜绝线路缠绕、短路、信号干扰问题，适配车载颠簸环境。提供低压电工证书（投标时无须提供材料，成交后签订合同前递交至招标人处核验并提供加盖成交供应商公章的复印件）
质保售后服务时间为期5年。

	3
	车载稳压系统参数校准测试加工服务
	1项
	对全车稳压供电模块进行参数校准、电压阈值调试、浪涌保护调试、过载保护调试；适配全车显示屏、网络、传感、空调、影音、外设等多设备同时满载工作，保障供电恒定无波动。质保售后服务时间为期5年。

	4
	车载蓄电池充放电策略优化测试加工服务
	1项
	调试行车充电效率、驻车稳压放电逻辑、电池保护策略；优化电池充放电循环，解决亏电、过充问题，适配长期车载机动作业工况，完成全工况测试校准。质保售后服务时间为期5年。

	5
	车载音视频系统安装固定与测试加工服务
	1项
	1. 完成3台车载显示屏支架对位安装、防震锁紧、角度校准；调试屏幕亮度、色彩、分辨率参数，适配车载强光、弱光环境，调试屏幕休眠、唤醒智能逻辑。
2.调试多设备投屏兼容、信号配对、画面同步、低延迟优化；解决投屏卡顿、断连、分辨率不匹配问题，适配多系统终端一键投屏、分屏展示功能调试。
3.完成车载功放、音响线路对接、音效调校、降噪调试、音量阈值限制调试；优化高低音平衡、播报清晰度，适配车内嘈杂环境，消除杂音、破音、电流声干扰。提供高处作业证书（投标时无须提供材料，成交后签订合同前递交至招标人处核验并提供加盖成交供应商公章的复印件）
4.质保售后服务时间为期5年。

	6
	网络通信系统测试加工服务
	1项
	1.包含车顶定位天线对位安装、线路铺设、防水防震固定、搜星信号调试、五星定位校准、厘米级精度测试、轨迹记录功能调试、定位数据上传联调，全流程复测验收。
2.调试全网通网络频段优选、信号增强、多设备接入负载均衡、WiFi信号覆盖优化；解决行车移动网络掉线、延迟高、网速不稳问题，保障移动作业网络稳定。
3.完成全车网络端口对线、链路检测、端口速率适配、防风暴调试、数据转发优化；排查网络丢包、端口冲突问题，实现全车终端设备数据稳定传输。质保售后服务时间为期5年。

	7
	车载亮化、户外配套适配测试加工服务
	1项
	1. 调试电动伸缩限位、平稳度、防夹保护、固定锁紧适配；适配车辆行车收拢、作业展开工况，调试户外风雨环境适配稳定性。
2.调试灯光模式切换、亮度适配、低压保护、夜间亮化逻辑；排查频闪、故障亮灯问题，适配夜间作业警示、氛围亮化需求。
3.车外车辆宣传贴膜，车内吸顶LOGO。质保售后服务时间为期5年。

	8
	软件、服务器、系统集成深度测试加工服务
	1项
	1.完成全套设备监测软件、网络测试软件、环境数据测试软件安装部署；配置监测参数、预警规则、数据存储策略，实现全车设备状态实时监测、故障自查。
2.完成服务器系统部署、驱动安装、端口映射、权限配置、数据库搭建；实现传感数据、定位数据、影音数据、无人机数据互联互通，后台稳定运行调度。
3.开展全车多系统联动测试、数据互通测试、跨设备协同调试；解决系统不兼容、数据断连、指令冲突问题，实现整车一体化协同运行。
4.针对车载颠簸、电磁干扰、户外复杂环境做专项优化；线路屏蔽加固、设备防震校准、信号抗干扰调试，提升整车系统野外适配稳定性。
5.模拟高低温工况，测试全车设备、系统运行稳定性；校准高低温环境下供电、传感、网络、显示参数，修正温漂误差，保障全季节稳定运行。
6.开展全车设备满载压力测试、长时间试运行监测、故障模拟测试、稳定性复测；排查隐性故障，优化系统负载能力，保障长期稳定运行。
质保售后服务时间为期5年。





